Додаток 5

до наказу начальника Одеської залізниці від

**В І Д О М І С Т Ь 5**

де дозволено обертання вантажних поїздів, які сформовані повністю з

напіввагонів, побудованих з 2006 року, моделей 12-7023 та 12-9745 на візках моделей 18-7020 та 18-100 в завантаженому стані зі

швидкістю не більше 90 км/год, в порожньому стані не більше 100 км/год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегін | Колія | Прив'язка (км,пк) | Протяж- ність, км | Швидкість, км/год | Примітки |
| **Дільниця Миронівка-П'ятихатки** |
| **І. Непарна колія для завантажених поїздів** |
| Таганча-Миронівка | непарна | 107 пк 1-117 пк 5 | 10,5 | 90 |  |
| Сотники-Таганча | непарна | 120 пк 7- 127 пк 4 | 6,8 | 90 |  |
| Городище-Корсунь | непарна | 154 пк 1-161 пк 1 | 7,1 | 90 |  |
| Володимирівка-Цвіткове- Хлистунівка | непарна | 175 пк 5-183 пк 7 | 8,3 | 90 |  |
| Шевченко-Цвіткове | непарна | 190 пк 1-209 пк 1 | 19,1 | 90 |  |
| Кам’янка-Райгород-Шевченко | непарна | 214 пк 2-230 пк 8 | 16,7 | 90 |  |
| Фундукліївка-Косарі-Кам’янка | непарна | 240 пк 3-250 пк 10 | 10,8 | 90 |  |
| Цибулеве-Фундукліївка | непарна | 252 пк 1-264 пк 3 | 12,3 | 90 |  |
| Чорноліська-Цибулеве | непарна | 279 пк 2-288 пк 8 | 9,7 | 90 |  |
| Знам’янка-Чорноліська | непарна | 292 пк 3-297 пк 1 | 4,9 | 90 |  |
| Користівка-Пантаївка- Знам’янка-Пас. | непарна | 305 пк 4-332 пк 10 | 27,7 | 90 |  |
| Щаслива-Королівка | непарна | 365 пк 5-376 пк 1 | 10,7 | 90 |  |
| Зелена-Щаслива | непарна | 380 пк 3-389 пк 5 | 9,3 | 90 |  |
| **ІІ. Парна колія для порожніх поїздів** |
| Миронівка-Таганча | парна | 107 пк 1-117 пк 5 | 10,5 | 100 |  |
| Таганча-Сотники | парна | 120 пк 7-127 пк 4 | 6,8 | 90 |  |
| Корсунь-Городище | парна | 154 пк 1-161 пк 1 | 7,1 | 100 |  |
| Хлистунівка-Цвіткове- Володимирівка | парна | 175 пк 5-183 пк 7 | 8,3 | 90 |  |
| Цвіткове-Перегонівка | парна | 190 пк 1-202 пк 9 | 12,9 | 90 |  |
| Перегонівка-Шевченко | парна | 202 пк 10-208 пк 3 | 5,4 | 100 |  |
| Шевченко-Райгород-Кам’янка | парна | 214 пк 2-231пк 8 | 17,7 | 90 |  |
| Кам’янка-Косарі | парна | 240 пк 3-245 пк 8 | 5,6 | 90 |  |
| Косарі-Фундукліївка | парна | 245 пк 9-250 пк 8 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундукліївка-Цибулеве | парна | 252 пк 1-264 пк 3 | 12,3 | 90 |  |
| Цибулеве-Чорноліська | парна | 279 пк 2-287 пк 1 | 8 | 100 |  |
| Чорноліська-Знам’янка | парна | 292 пк 3-297 пк 1 | 4,9 | 90 |  |
| Знам’янка-Пас.-Пантаївка- Користівка | парна | 305 пк 4-332 пк 10 | 27,7 | 100 |  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегін | Колія | Прив'язка (км,пк) | Протяж- ність, км | Швидкість, км/год | Примітки |
| Королівка-Щаслива | парна | 365 пк 5-376 пк 1 | 10,7 | 100 |  |
| Щаслива-Зелена | парна | 380 пк 3-389 пк 5 | 9,3 | 100 |  |
| **ІІІ. Середній хід для завантажених та порожніх поїздів** |
| Чорноліська-Знам'янка | середн. | 330 пк 4-335 пк 2 | 4,9 | 90 |  |
| **Дільниця Бурти-Користівка-Знам'янка-Помічна-Колосівка-Чорноморська-Б.П.30 км** |
| **І. Непарна колія для завантажених поїздів** |
| Павлиш-Лікарівка | непарна | 287км пк 3-290км пк 1 | 2.8 | 90 |  |
| " | непарна | 291км пк1-298км пк9 | 7.9 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Чорноліська-Знам'янка | непарна | 291 пк 3 -297 пк1 | 5.9 | 90 |  |
| Знам'янка -Пантаївка | непарна | 305 пк 5-320 пк 2 | 14.8 | 90 |  |
| Пантаївка-Користівка | непарна | 320 пк 3 - 333 пк 1 | 12.9 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Новоукраїнка-Пл.Ташлик | непарна | 227 пк 8 - 242 пк 8 | 15.1 | 90 |  |
| ст.Плет.Ташлик | непарна | 242 пк 9-244 пк 4 | 1.6 | 90 |  |
| Плет.Ташлик-Шостаківка | непарна | 244 пк 5-259 пк 1 | 14.7 | 90 |  |
| " | непарна | 260 пк 2-264 пк 6 | 4.5 | 90 |  |
| ст.Шостаківка | непарна | 264 пк 7-266 пк 1 | 1.5 | 90 |  |
| Шостаківка-Лелеківка | непарна | 266 пк 2-277 пк 4 | 11.3 | 90 |  |
| Лелеківка-Кіровоград | непарна | 278 пк 9-281 пк 7 | 2.9 | 90 |  |
| " | непарна | 282 пк 5-286 пк 1 | 3.7 | 90 |  |
| Кіровоград-Канатове | непарна | 293 пк 1-300 пк 9 | 7.9 | 90 |  |
| ст.Канатове | непарна | 300 пк 10-302 пк 6 | 1.7 | 90 |  |
| Канатове-Трепівка | непарна | 302 пк 7-310 пк 6 | 8.0 | 90 |  |
| Трепівка-Чорноліська | непарна | 315 пк 7-324 пк 2 | 8.6 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Помічна-Висоцьке | непарна | 1051 пк 10-1058 пк 8 | 6.9 | 90 |  |
| ст.Висоцьке | непарна | 1058 пк 9-1060 пк 7 | 1.9 | 90 |  |
| Висоцьке-Олійникове | одн. | 1061 пк 4-1064 пк 7 | 3.3 | 90 |  |
| " | " | 1065 пк 4-1066 пк 1 | 0.8 | 90 |  |
| ст.Олійникове | непарна | 1066 пк 2-1067 пк 10 | 1.9 | 90 |  |
| Олійникове-Людмилівка | непарна | 1068 пк 1-1074 пк 3 | 6.3 | 90 |  |
| ст.Людмилівка | непарна | 1074 пк 4-1075 пк 9 | 1.6 | 90 |  |
| Людмилівка-Пост 1090 км | непарна | 1075 пк 10-1090 пк 4 | 14.5 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Кавуни | непарна | 1095 пк 1-1096 пк 2 | 1.2 | 90 |  |
| Кавуни-Южноукраїнська | непарна | 1096 пк 3-1104 пк 6 | 8.4 | 90 |  |
| ст.Южноукраїнська | непарна | 1104 пк 7-1106 пк 3 | 1.7 | 90 |  |
| Южноукраїнська-Трикратне | непарна | 1106 пк 4-1118 пк 5 | 12.2 | 90 |  |
| ст.Олександрівка | непарна | 1126 пк 5-1128 пк 6 | 2.2 | 90 |  |
| Олександрівка-Вознесенськ | непарна | 1128 пк 7-1132 пк 4 | 3.8 | 90 |  |
| Мартинівська-Веселинове | непарна | 1159пк1-1166 пк 2 | 7.2 | 90 |  |
| " | непарна | 1166 пк 8-1169 пк 5 | 2.8 | 90 |  |
| Веселинове-Миколаєве | непарна | 1184 пк 3-1187 пк 1 | 2.9 | 90 |  |
| ст.Миколаєве | непарна | 1187 пк 2-1188 пк 5 | 1.4 | 90 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегін | Колія | Прив'язка (км,пк) | Протяж- ність, км | Швидкість, км/год | Примітки |
| Миколаєве-Колосівка | непарна | 1188 пк 6-1193 пк 9 | 5.4 | 90 |  |
| Раухівка-Сербка | непарна | 1228 пк 10-1235 пк 8 | 6.9 | 90 |  |
| Сербка-Буялик | непарна | 1252 пк 5-1259 пк 3 | 6.9 | 90 |  |
| ст. Буялик | непарна | 1259 пк 4-1260 пк 9 | 1.6 | 90 |  |
| Буялик-Чорноморська | непарна | 1260 пк 10-1268 пк 6 | 7.7 | 90 |  |
| **Чорноморська-Б.П. 30 км (на Хімічну)** |
| Б.П. 5 км - Рзд.18 км | одн. | 4 пк 1-9 пк 2 | 5.2 | 80 |  |
| " | " | 9 пк 3-10 пк 10 | 1.8 | 70 |  |
| Б.П. 5 км-Рзд. 18 км | одн. | 11 пк 1-17 пк 10 | 7.0 | 80 |  |
| Рзд.18 км-Б.П.24 км | непарна | 19 пк 3-24 пк 4 | 5.2 | 80 |  |
| " | парна | " | 5.2 | 80 |  |
| Б.П.24 км-Б.П.30 км | одн. | 24 пк 6-26 пк 9 | 2.4 | 80 |  |
| " | одн. | 26 пк 10-30 пк 9 | 4.0 | 60 |  |
| " |  | в т.ч. на 28 пк 1-7 | 0.7 | 50 |  |
| **ІІ. Парна колія для порожніх поїздів** |
| Павлиш-Лікарівка | парна | 287км пк 3-290км пк 1 | 2.8 | 100 |  |
| " | " | 290 пк 2-10 | 0.9 | 90 |  |
| " | " | 291км пк 1-295км пк 7 | 4.7 | 100 |  |
| " | " | 295км пк 8-296км пк 2 | 0.5 | 90 |  |
| " | " | 296км пк 3-298км пк 9 | 2.6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Чорноліська-Знам'янка | парна | 293 пк 10 -297 пк1 | 3.2 | 90 |  |
| Знам'янка -Пантаївка | парна | 305 пк 5-319 пк 10 | 14.6 | 100 |  |
| Пантаївка-Користівка | парна | 320 пк 1-8 | 0.8 | 90 |  |
| " | " | 320 пк 9 - 332 пк 4 | 11.6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Новоукраїнка-Пл.Ташлик | парна | 227 пк 8 - 242 пк 8 | 15.1 | 100 |  |
| ст.Плет.Ташлик | парна | 242 пк 9-244 пк 4 | 1.6 | 100 |  |
| Плет.Ташлик-Шостаківка | парна | 244 пк 5-250 пк 2 | 5.8 | 100 |  |
| " | " | 250 пк 3-7 | 0.5 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | " | 250 пк 8-259 пк 1 | 8.4 | 100 |  |
| " | " | 259 пк 2-260 пк 1 | 1.0 | 90 |  |
| " | " | 260 пк 2-264 пк 6 | 4.5 | 100 |  |
| ст.Шостаківка | парна | 264 пк 7-266 пк 1 | 1.5 | 100 |  |
| Шостаківка-Лелеківка | парна | 266 пк 2-268 пк 7 | 2.6 | 100 |  |
| Лелеківка-Кіровоград | парна | 278 пк 10-281 пк 7 | 2.8 | 100 |  |
| " | парна | 282 пк 5-286 пк 1 | 3.7 | 90 |  |
| Кіровоград-Канатове | парна | 293 пк 1-300 пк 9 | 7.9 | 100 |  |
| ст.Канатове | парна | 300 пк 10-302 пк 6 | 1.7 | 100 |  |
| Канатове-Трепівка | парна | 302 пк 7-310 пк 6 | 8.0 | 100 |  |
| Трепівка-Чорноліська | парна | 315 пк 7-324 пк 2 | 8.6 | 100 |  |
| " | " | 324 пк 3-327 пк 5 | 3.3 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Помічна-Висоцьке | парна | 1054 пк 1-1058 пк 8 | 4.8 | 100 |  |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегін | Колія | Прив'язка (км,пк) | Протяж- ність, км | Швидкість, км/год | Примітки |
| ст.Висоцьке | парна | 1058 пк 9-1060 пк 7 | 1.9 | 100 |  |
| Висоцьке-Олійникове | одн. | 1061 пк 4-1064 пк 7 | 3.3 | 90 |  |
| Олійникове-Людмилівка | парна | 1068 пк 10-1074 пк 3 | 5.4 | 90 |  |
| ст.Людмилівка | парна | 1074 пк 4-1075 пк 9 | 1.6 | 100 |  |
| Людмилівка-Пост 1090 км | парна | 1075 пк 10-1090 пк 4 | 14.5 | 100 |  |
| ст.Кавуни | парна | 1095 пк 1-1096 пк 2 | 1.2 | 100 |  |
| Кавуни-Южноукраїнська | парна | 1096 пк 3-1104 пк 6 | 8.4 | 100 |  |
| ст.Южноукраїнська | парна | 1104 пк 7-1106 пк 3 | 1.7 | 100 |  |
| Южноукраїнська-Трикратне | парна | 1106 пк 4-1110 пк 1 | 3.8 | 90 |  |
| " | парна | 1110 пк 2-1118 пк 5 | 8.4 | 100 |  |
| ст.Олександрівка | парна | 1126 пк 5-1128 пк 6 | 2.2 | 90 |  |
| Олександрівка-Вознесенськ | парна | 1128 пк 7-1133 пк 1 | 4.5 | 90 |  |
| ст.Вознесенськ | парна | 1133 пк 2-1134 пк 5 | 1.4 | 90 |  |
| Пост 1141км-Пост 1154 км | парна | 1146 пк 10-1153 пк 7 | 4.3 | 90 |  |
| Мартинівська-Веселинове | парна | 1159 пк 1-1169 пк 5 | 10.5 | 90 |  |
| Веселинове-Миколаєве | парна | 1184 пк 3-1187 пк 1 | 2.9 | 90 |  |
| ст.Миколаєве | парна | 1187 пк 2-1188 пк 5 | 1.4 | 100 |  |
| Миколаєве-Колосівка | парна | 1188 пк 6-1193 пк 9 | 5.4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Раухівка-Сербка | парна | 1227 пк 7-1229 пк 6 | 2.0 | 90 |  |
| " | парна | 1229 пк 7-1235 пк 8 | 6.2 | 100 |  |
| Сербка-Буялик | парна | 1252 пк 5-1259 пк 3 | 6.9 | 100 |  |
| ст. Буялик | парна | 1259 пк 4-1260 пк 9 | 1.6 | 100 |  |
| Буялик-Чорноморська | парна | 1260 пк 10-1268 пк 6 | 7.7 | 100 |  |

Примітка: по решті дільницях та перегонах згідно з **відомістю 1** та **2.**

Начальник служби колії О.А. Рубан